**ANEXO I**

**PROPOSTA DE PREÇO**

**EDITAL 5/2012**

**PREGÃO PRESENCIAL 4/2012**

**DATA DA ABERTURA: 31/05/2012**

**HORA DA ABERTURA: 9 HORAS**

**DADOS DA EMPRESA**

“**AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO AMBULÂNCIA PARA SECRETARIA DE SAÚDE**”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Unid | Quant | Descrição | Preço Un. | Preço Total |
| 1 | un | 1 | Um veículo zero quilômetro, com as seguintes caracteristicas minimas: ano e modelo 2011, novo, movido a gasolina/álcool, motor 4 cilindros em linha, 1.6, motor, potência de 90 cv, cinco marchas a frente e uma a ré, largura 1670mm e comprimento 3990 mm, bancos com cinto, pintura anti-corrosiva metálica personalizada na cor branca, pneus radiais 175/70 r 14 sem camara, com um pneu sobressalente, preparação para instalação de radio cd am-fm, com antena e alto-falantes, com aparelho radio com cd, alarme e trava elétrica nas 4 portas, desembaçador com ar quente, faróis de neblina, porta lateral deslizante lado passageiro, portas traseiras com vidro, com transformação em ambulância contendo forração interna do teto e laterais em material branco anti-mofo, piso com madeirite 15 mm revestido em verniz, proteção atrás do motorista 0,50 cm (medida aproximada), isolação termo acústica, janela na lateral direita com usufilme jateado, maca retrátil com sistema segura fixação em aluminio, com colchonete, cintos de segurança, rodas articuladas e cabeceira basculante, sinalizador tipo barra com sirene 01 ton, iluminação interna com lâmpada fluorescente, banco tipo baú para 02 pessoas com cinto segurança, exaustor do teto/ventilador, adesivagem conforme padrão ambulância, isufilme jateado para 02 vidros traseiro originais, suporte de soro/sangue, corrimão de teto, cilindro oxigênio 10 litros com válvula reguladora de pressão, régua tripla composta fluxômetro, aspirador e umidificador, dando condições de trafegabilidade dentro das normas previstas no Código Nacional de Trânsito vigente, para o fim a que se destina, inclusive fornecendo todos os documentos necessários para o registro e emplacamento no departamento de trânsito e homologação DENATRAN marca, modelo e versão, sem nenhum custo adicional ao município, garantia mínima de um ano e assistência técnica. |  |  |
|  |  |  | **TOTAL** |  |  |

**Valor total por extenso**

**Validade da Proposta**

**Prazo de entrega: 11 de junho de 2012**

**Local e Data.**

**Assinatura**